**Helyiség légállapot szabályozó RLS 2 F**

Vezérlés WS 150 központi szellőztető készülékhez.

Választani lehet a kézi vagy automatikus kapcsolás között.

A 3 kapcsolási fokozat kézi kapcsolásnál: Alapterhelés, normál, teljes terhelés és ki.

Az alapterhelési és normál kapcsolási fokozatok egy mechanikus kapcsolóórán keresztül automatikusan is kapcsolhatók.

A kapcsolási fokozatok idejének programozása napi program (24 óra, minimális kapcsolási idő: 15 perc) vagy heti program (7 nap, minimális kapcsolási idő: 2 óra) szerint történhet.

A 3 kapcsolási fokozat kapcsolása kisfeszültségen történik (0,1 A legfeljebb 150 VAC-nál).

LED kijelzéssel a teljes terhelési kapcsolási fokozathoz.

Idővezérelt szűrőcsere igény kijelzés, beállítási lehetőség 2 hónaptól 6 hónapig. LED kijelző.

Vezérlő vezeték a készülékhez, pl. LiYCY 4 x 0,5 mm².

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | RLS 2 F |
| Feszültségfajta: | Váltóáram |
| Feszültségosztály: | 230 V |
| Maximális terhelés (induktív terhelés): | 3 A |
| Védelmi fokozat: | IP 20 |
| Beszerelés típusa: | falon kívüli |
| Beszerelési helyzet: | vízszintes |
| Anyag: | műanyag |
| Műanyagra vonatkozó adatok: | polisztirol, PVC-mentes |
| Szín: | tiszta fehér, a RAL 9010-hoz hasonló |
| Súly: | 0,27 kg |
| Súly csomagolással: | 0,33 kg |
| Szélesség: | 150 mm |
| Magasság: | 90 mm |
| Mélység: | 36 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 165 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 115 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 45 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799578062 |
| Termékszám: | 0157.0806 |

Gyártó: MAICO

RLS 2 F Helyiség légállapot szabályozó