**Axiális tetőventilátor DZD 40/64 A**

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | DZD 40/64 A |
| Légmennyiség: | 2.050 m³/h / 3.200 m³/h |
| Fordulatszám: | 930 1/min / 1.425 1/min |
| Teljesítménye: | 150 W / 250 W |
| Imax: | 0,35 A / 0,52 A |
| Védelmi fokozat: | IP 55 |
| Váltható pólus: | ✔ |
| Beszerelési hely: | Tető |
| Beszerelési helyzet: | függőleges |
| Anyag: | acéllemez, horganyzott |
| Súly: | 26,1 |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Termékszám: | 0087.0445 |

Gyártó: MAICO

DZD 40/64 A Axiális tetőventilátor