**HK 1**

Kombinációs kapcsoló a ventilátor és a légfűtő vezérléséhez az Airotherm moduláris rendszerben.

MS 2 szervomotor RS 35 zárózsalunál történő használata esetén a kombinációs kapcsoló csak előválasztókapcsoló.

HK 1: Ötfokozatú kapcsoló a DZF 35/6 BH és DZF 35/4 BH ventilátorok vezérléséhez.

HP 1: Kilencfokozatú kapcsoló a DZF 35/84 BH ventilátor vezérléséhez.

HP 2: Kilencfokozatú kapcsoló a DZF 35/64 BH ventilátor vezérléséhez.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | HK 1 |
| Feszültségfajta: | Háromfázisú váltóáram |
| Feszültségosztály: | 400 V |
| Imax: | 16 A |
| Védelmi fokozat: | IP 65 |
| Kapcsolóállások száma: | 5 |
| Beszerelés típusa: | falon kívüli |
| Súly: | 0,38 |
| Súly csomagolással: | 0,41 kg |
| Szélesség: | 82 mm |
| Magasság: | 82 mm |
| Mélység: | 127 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 135 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 95 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 85 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799574644 |
| Termékszám: | 0157.0464 |

Gyártó: MAICO

HK 1