**Falon kívüli ventilátor ERA 17 G**

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | ERA 17 G |
| Modell: | Alapterhelési kapcsolás |
| Légmennyiség: | 21 m³/h / 61 m³/h |
| Fordulatszám: | 1.000 1/min / 2.650 1/min |
| Szabályozható fordulatszám: | - |
| Feszültségosztály: | 230 V |
| Teljesítménye: | 33 W / 55 W |
| Imax: | 0,28 A / 0,36 A |
| Védelmi fokozat: | IP 45 |
| Hálózati kábel: | 3 x 1,5 mm² |
| Beszerelési hely: | Mennyezet / Fal |
| Beszerelés típusa: | falon kívüli |
| Beszerelési helyzet: | tetszőleges |
| Súly: | 3 |
| Névleges méret: | 75 mm |
| Hangnyomásszint: | 35 dB(A) / 51 dB(A) |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Termékszám: | 0080.0646 |

Gyártó: MAICO

ERA 17 G Falon kívüli ventilátor