**Rugalmas alumínium cső AFR 100**

A fő légcsatornába bekötő vezetékként használható flexibilis, 5-szörösen bordázott alumínium cső a DIN 18017-3 szerint.

Éghetetlen a DIN 4102 A1 osztály szerint.

Hosszúsági adatok: kiegyenesített hossz.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | AFR 100 |
| max. üzemi nyomás: | 2.500 Pa |
| Beszerelés típusa: | süllyesztett |
| Anyag: | alumínium |
| Súly: | 0,92 kg |
| Súly csomagolással: | 1,03 kg |
| Névleges méretnek megfelelő: | 100 mm |
| Hossz: | 10 m |
| Szélesség: | 10.000 mm |
| Magasság: | 115 mm |
| Mélység: | 115 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 403 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 122 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 122 mm |
| Környezeti hőmérséklet: | 100 °C |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799550907 |
| Termékszám: | 0055.0090 |

Gyártó: MAICO

AFR 100 Rugalmas alumínium cső