**Kiegyenlítőkeret PPB 30 ARE**

A kiegyenlítőkeretre akkor van szükség, ha a fal vékonyabb mint 320 mm, és a betolt elem túlságosan kilóg a falból, és ezért nem lehet felszerelni a külső burkolatot.

A külső burkolat felszerelésekor a kiegyenlítőkeretre szükséges ehhez rögzítőlemezt (tartozék) használni (Kivétel: Műanyag külső burkolat PPB30 AK).

2 kiegyenlítőkeret is egymásra szerelhető.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | PPB 30 ARE |
| Beszerelési hely: | Külső fal |
| Beszerelési helyzet: | vízszintes |
| Anyag: | nemesacél, szálcsiszolt |
| Szín: | nemesacél, szálcsiszolt |
| Súly: | 0,79 kg |
| Súly csomagolással: | 0,99 kg |
| Szélesség: | 260 mm |
| Magasság: | 260 mm |
| Mélység: | 55 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 295 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 320 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 86 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799991724 |
| Termékszám: | 0093.1501 |

Gyártó: MAICO

PPB 30 ARE Kiegyenlítőkeret