**Quickbox DSQ 25/4**

Modell

400 V-modell (3+PE).

Transzformátorral vagy MFU frekvenciaszabályzóval szabályozható fordulatszám.

Az előírt motor-túlterhelésvédelmet a vevőnek kell biztosítania.

Jellemzők

Az elszívó csonkkal szerelt oldalfal 5 különböző irányban felszerelhető. Ezért változtatható a szereléskor, kedvezőtlen helyviszonyok esetén is.

Kompakt méretek.

Nagyon halk üzem a kiemelkedő hangszigetelésnek köszönhetően.

Szériaszerűen előszerelt rögzítő konzolokkal - megkönnyítik a szerelést.

Hátrafele görbülő járókerék. Ezért optimális a hatásfok és alacsonyak a fenntartási költségek.

A ventilátor a keréklapátok közötti nagy távolságok miatt nem szennyeződik könnyen.

IP 55 védelmi fokozat.

Szerelési utasítás

Épületen belüli beszerelés.

A beszívócsonkot tartalmazó oldalrész fixre van szerelve. A kifúvó csonkot tartalmazó oldalrész és a zárt oldalrészek egymás között kicserélhetőek. Ezáltal a Quickbox gyorsan hozzáilleszthető a legkülönbözőbb szerelési helyzetekhez.

Tetszőleges beszerelési helyzet.

A ház fala könnyen levehető.

S utaló tábla járókerék forgási irány

T típusjelző tábla

Elektromos bekötés

Csatlakozás belső villamos csatlakozó dobozhoz.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | DSQ 25/4 |
| Légmennyiség: | 1.200 m³/h |
| Szabályozható fordulatszám: |  ✔  |
| Feszültségfajta: | Háromfázisú váltóáram |
| Feszültségosztály: | 400 V |
| Hálózati frekvencia: | 50 Hz |
| Névleges teljesítmény: | 90 W |
| Pmax: | 90 W |
| Inévl: | 0,4 A |
| Imax: | 0,4 A |
| Védelmi fokozat: | IP 55 |
| Szigetelési osztály: | F |
| Hálózati kábel: | 5 x 1,5 mm² |
| Ház anyaga: | acéllemez, horganyzott |
| Súly: | 28,3 kg |
| Súly csomagolással: | 30,58 kg |
| Kifordítható ventilátor: |  -  |
| Névleges méret: | 250 mm |
| Szélesség: | 506 mm |
| Magasság: | 500 mm |
| Mélység: | 565 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 620 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 590 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 620 mm |
| Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél: | -20 °C -ig 50 °C |
| Közeg hőmérséklet Imax-nál: | -20 °C -ig 50 °C |
| Hangnyomásszint: | 36 dB(A) Távolság 3 m, szabadtéri feltételek |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799800323 |
| Termékszám: | 0080.0032 |

Gyártó: MAICO

DSQ 25/4 Quickbox