**Kishelyiség ventilátor ECA 120 P**

Húzókapcsolóval felszerelt modell

Húzókapcsolóval és húzózsinórral.

Nem szabályozható fordulatszám.

Jellemzők

Magas légmennyiség a kompakt méret ellenére.

A nagy légmennyiséget nyomáserősséggel kombinálja.

Túlmelegedés elleni védelem.

A ház anyaga ütésálló műanyag.

II. védelmi osztály.

VDE-GS-jelzés, kivétel: ECA 120 24 V.

Védőtömítésekkel a kondenzvíz behatolásának megakadályozására mennyezetre történő szerelésnél.

Külön választható fordulatszám szabályozás az ECA alapkivitelű ventilátorokhoz.

Kalmárfehér, a RAL 9016-hoz hasonló szín.

Motor

Robusztus motor golyóscsapággyal, karbantartást nem igényel.

Folyamatos működésre alkalmas.

Szerelési utasítás

A fedél könnyen és gyorsan eltávolítható.

A ventilátor két szorítórugó segítségével gyorsan rögzíthető a csőben.

Elektromos bekötés

Választani lehet a falon kívüli vagy a süllyesztett elektromos csatlakozás között.

Biztonsági utasítások

Az összes ECA 120 készülék IP 45 védelmi fokozattal a DIN VDE 0100-701 szerinti 1. védelmi körben alkalmazható.

A részleteket lásd a Tervezési útmutatóban.

Speciális modellek

Igény esetén felár ellenében speciális modellek rendelhetők késleltető kapcsolóval.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | ECA 120 P |
| Modell: | Húzókapcsoló |
| Légmennyiség: | 170 m³/h |
| Fordulatszám: | 2.600 1/min |
| Szabályozható fordulatszám: | - |
| Irányváltási lehetőség: | - |
| Feszültségfajta: | Váltóáram |
| Feszültségosztály: | 230 V |
| Hálózati frekvencia: | 50 Hz / 60 Hz |
| Teljesítménye: | 19 W |
| Imax: | 0,14 A |
| Védelmi fokozat: | IP 23 |
| Hálózati kábel: | 3 x 1,5 mm² |
| Beszerelési hely: | Fal |
| Beszerelés típusa: | falon kívüli |
| Beszerelési helyzet: | tetszőleges |
| Anyag: | műanyag |
| Szín: | kalmárfehér, a RAL 9016-hoz hasonló |
| Súly: | 0,9 kg |
| Súly csomagolással: | 1,06 kg |
| Névleges méret: | 120 mm |
| Szélesség: | 171 mm |
| Magasság: | 171 mm |
| Mélység: | 114 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 180 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 180 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 140 mm |
| Közeg hőmérséklet Imax-nál: | 40 °C |
| Hangnyomásszint: | 42 dB(A) Távolság 3 m, szabadtéri feltételek |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799840343 |
| Termékszám: | 0084.0034 |

Gyártó: MAICO

ECA 120 P Kishelyiség ventilátor