**Késleltető kapcsoló VZ 12**

Késleltető kapcsoló a ventilátorok indítási késleltetésének és utánfutási idejének szabályozására.

A kereskedelemben kapható kapcsolóval működtethető.

VZ 24 C: A kereskedelemben kapható kapcsolóval vagy nyomógombbal működtethető.

Elektromágneses zavarmentesség az EN 61000-4-5 szerint (1000 V-tól 4000 V-ig). Szükség esetén további zavarelhárítási intézkedéseket kell tenni (L-, C- vagy RC elemek, védődiódák, varisztorok).

Megfelelési jel: VDE.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | VZ 12 |
| Feszültségosztály: | 230 V |
| Hálózati frekvencia: | 50 Hz / 60 Hz |
| Maximális terhelés: | 1,25 A |
| Védelmi fokozat: | IP 40 |
| Súly: | 0,01 kg |
| Súly csomagolással: | 0,02 kg |
| Szélesség: | 20 mm |
| Magasság: | 13 mm |
| Mélység: | 35 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 20 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 13 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 35 mm |
| Környezeti hőmérséklet: | 0 °C -ig 50 °C |
| Távvezérlés: | - |
| Utánfutási idő: | 12 min |
| Indítási késleltetés: | 50 s |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799578215 |
| Termékszám: | 0157.0821 |

Gyártó: MAICO

VZ 12 Késleltető kapcsoló