**Kiáramlási hangtompító SDA 31**

Hangtompító az ERD, DRD tetőventilátorok nyomóoldali zajcsökkentéséhez.

Hangcsillapító elemmel víztaszító és nem éghető anyagból.

Egyszerűen beszerelhető - akár utólag is.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | SDA 31 |
| Nyomásveszteség: | 5 Pa |
| Beszerelési hely: | Tető |
| Ház anyaga: | acéllemez, horganyzott |
| Súly: | 38,5 kg |
| Súly csomagolással: | 43,5 kg |
| Névleges méretnek megfelelő: | 315 mm |
| Szélesség: | 720 mm |
| Magasság: | 1.047 mm |
| Mélység: | 720 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 750 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 580 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 750 mm |
| Környezeti hőmérséklet: | 100 °C |
| Illesztési veszteség 125 Hz-nél: | 8 dB |
| Illesztési veszteség 250 Hz-nél: | 2 dB |
| Illesztési veszteség 500 Hz-nél: | 12 dB |
| Illesztési veszteség 1 kHz-nél: | 15 dB |
| Illesztési veszteség 2 kHz-nél: | 13 dB |
| Illesztési veszteség 4 kHz-nél: | 17 dB |
| Illesztési veszteség 8 kHz-nél: | 16 dB |
| Illesztési veszteség összesen: | 9 dB |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799923886 |
| Termékszám: | 0092.0388 |

Gyártó: MAICO

SDA 31 Kiáramlási hangtompító