**Külső rács LAP 22**

Külső rács szellőztetéshez és elszíváshoz.

Beépített fix állású esőelterelő, időjárásvédő lamellákkal.

Falba történő beépítésre szolgáló kerettel.

Védőrács DIN EN ISO 13857 szerint.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | LAP 22 |
| Légáramlás iránya: | befúvás és elszívás |
| Beszerelés: | külső |
| Beszerelési hely: | Fal / Csatorna |
| Anyag: | alumínium |
| Szín: | eloxált alumínium |
| Súly: | 4,6 kg |
| Súly csomagolással: | 4,93 kg |
| Csatornaméret: | 500 mm x 250 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 600 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 110 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 330 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799512509 |
| Termékszám: | 0151.0250 |

Gyártó: MAICO

LAP 22 Külső rács