**Belső csappantyú, elektromos AE 16**

Belső zárózsaluk szellőztetéshez és elszíváshoz.

Légáram-szabályozás beállítható nyitási és zárási szöggel.

Hőenergia takarékos, mivel kívánság szerint nyitható.

Vezérlés a kereskedelemben kapható kikapcsolókkal, kapcsolóórákkal és utánfutás relékkel.

Működésjelző lámpával.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | AE 16 |
| Légáramlás iránya: | befúvás és elszívás |
| Feszültségfajta: | Váltóáram |
| Feszültségosztály: | 230 V |
| Hálózati frekvencia: | 50 Hz |
| Teljesítménye: | 10 W |
| Imax: | 0,04 A |
| Védelmi fokozat: | IP 20 |
| Beszerelés: | belső |
| Beszerelési hely: | Fal / Mennyezet |
| Beszerelési helyzet: | függőleges / vízszintes |
| Anyag: | műanyag |
| Szín: | kalmárfehér, a RAL 9016-hoz hasonló |
| Súly: | 0,285 kg |
| Súly csomagolással: | 0,44 kg |
| Zsalutípus: | elektromos |
| Névleges méretnek megfelelő: | 150 mm |
| Szélesség: | 202 mm |
| Magasság: | 202 mm |
| Mélység: | 60 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 228 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 220 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 85 mm |
| Környezeti hőmérséklet: | 40 °C |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799513025 |
| Termékszám: | 0151.0302 |

Gyártó: MAICO

AE 16 Belső csappantyú, elektromos