**Hőmérsékletszabályozó rendszer EAT EC**

Sokoldalú elektronikus hőmérsékletszabályozó rendszer EC ventilátorok fokozatmentes vezérléséhez.

Szabályozott kimenő jel 0 - 10 V a jelenlegi hőmérséklet a kívánt hőmérséklet összehasonlító mérésével.

A hőmérsékletérzékelő a szállítási csomag része.

Számos szabályozási lehetőség a csatlakoztatott érzékelőknek megfelelően.

Öt lehetséges üzemmód: Automatikus- / kézi- / állandó üzem / inaktív vagy ki.

Szabályzó bemenetek hőmérsékletérzékelőkhöz, potenciométerhez valamint aktív érzékelők, mint pl. páratartalom- vagy nyomásérzékelő.

Szabályzó kimenetek akár kettő EC ventilátorhoz, valamint egy állandó zsalus-szervomotorhoz. Ezen kívül két feszültségmentes relé-átkapcsoló kimenet is rendelkezésre áll.

Gyors és kényelmes üzembevétel a megvilágított, szövegkijelzős és fóliabillentyűs kétsoros digitális kijelzőnek köszönhetően.

Nagyon alacsony energia fogyasztás.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | EAT EC |
| Feszültségfajta: | Váltóáram |
| Feszültségosztály: | 230 V |
| Hálózati frekvencia: | 50 Hz |
| Védelmi fokozat: | IP 54 |
| Beszerelés típusa: | falon kívüli |
| Ház anyaga: | műanyag |
| Súly: | 1,1 kg |
| Súly csomagolással: | 1,235 kg |
| Szélesség: | 188 mm |
| Magasság: | 160 mm |
| Mélység: | 110 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 210 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 130 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 185 mm |
| Környezeti hőmérséklet: | 40 °C |
| Hőmérséklet beállítási tartomány: | 0 °C -ig 40 °C |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | E |
| GTIN (EAN): | 4012799571131 |
| Termékszám: | 0157.0113 |

Gyártó: MAICO

EAT EC Hőmérsékletszabályozó rendszer