**Utánfutás relé NRS 10**

Utánfutás relé a ventilátorok utánfutási idejének beállításához.

Működtetés a kereskedelemben kapható kikapcsolókkal, nyomógombokkal és ajtóérzékelő kapcsolókkal.

A melegedés miatt úgy kell felszerelni, hogy oldalról levegőt kapjon.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | NRS 10 |
| Feszültségosztály: | 230 V |
| Hálózati frekvencia: | 60 Hz |
| Maximális terhelés (induktív terhelés): | 2,5 A |
| Maximális terhelés (ohmos terhelés): | 10 A |
| Védelmi fokozat: | IP 20 |
| Beszerelés típusa: | Kapcsolószekrény |
| Szélesség: | 17,5 mm |
| Magasság: | 90 mm |
| Mélység: | 73 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799577782 |
| Termékszám: | 0157.0778 |

Gyártó: MAICO

NRS 10 Utánfutás relé