**Helyiség légállapot szabályozó RLS 45 O**

Különleges tulajdonságok

A kezelőegység segítségével 5 légfokozat (PP45-15/20/30/36/42m³/h és PPB 30 - 5/12/18/22/26 m³/h) illetve 3 üzemmód (folyamatos szellőztetés (hővisszanyeréssel), keresztszellőztetés (hővisszanyerés nélkül), és érzékelővel vezérelt automatikus üzemmód) közül választhat.

Folyamatos szellőztetés üzemmód hővisszanyeréssel: PushPull üzemmód. A készülékek váltakozóan futnak és 60 másodpercenként megváltoztatják a légáramlás irányát.

Keresztszellőztetés üzemmód: egy készülék állandóan beszívó üzemmódban található, a másik készülék elszívó üzemmódban (pl. nyári éjszakai hűtés).

Automata üzemmódban a légmennyiség fokozatmentesen az érzékelő által érzékelt értékhez igazodik (HYI, HY, CO2, VOC).

Az RLS 45 O helyiséglégállapot-szabályozás egy belső páratartalom-érzékelővel vagy a külső érzékelőkkel (páratartalom, CO2, VOC) bővíthető. A légmennyiség így a helyzethez illeszkedik, és a készülék eléri az A+ energiahatékonysági besorolást.

Páratlan számú készülék használata lehetséges. Ekkor a térfogatáramok a készülékek számának megfelelően automatikusan felosztásra kerülnek.

Modbus csatlakozás lehetséges.

A vezérlés további kezelőegységekkel vagy PP 45 LT tápegységekkel bővíthető.

Jellemzők

A helyiséglégállapot-szabályozás tartozékként szükséges a PP 45 K, PP 45 O vagy PPB 30 O végszerelő készlethez.

A PPB 30 K végszerelő készlet az RLS 45 O helyiséglégállapot-szabályozással együtt nem használható.

Egy RLS 45 O helyiséglégállapot- szabályozással egyidőben akár 6 PP 45 készülék vagy akár 3 PPB 30 O készülék is vezérelhető.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | RLS 45 O |
| Feszültségosztály: | 230 V |
| Hálózati kábel: | 3 x 1,5 mm² |
| Beszerelési hely: | Fal |
| Beszerelés típusa: | süllyesztett |
| Anyag: | műanyag |
| Szín: | tiszta fehér, a RAL 9010-hoz hasonló |
| Súly: | 0,11 kg |
| Súly csomagolással: | 0,33 kg |
| Szélesség: | 80 mm |
| Magasság: | 80 mm |
| Mélység: | 49 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 81 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 81 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 50 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799573593 |
| Termékszám: | 0157.0359 |

Gyártó: MAICO

RLS 45 O Helyiség légállapot szabályozó