**Süllyesztett beszerelésű ház ER - UP/G**

Egyteres szellőztetés

Süllyesztett beszerelésű ház egy ER 60 ..., ER 100 .... ventilátor felvételéhez

Beszerelése fürdőszobákba, WC-be és lakókonyhákba egyaránt lehetséges.

Műanyag kifúvó csonk önjáró műanyag visszacsapó szeleppel.

A műanyag visszacsapó szelep hidegfüst zsaluként is szolgál.

DN 75/80 csatlakozási átmérő.

A visszacsapó szelep könnyen kiszerelhető, ezáltal gyorsan és egyszerűen tisztítható.

Az aknán belül és kívül egyaránt beszerelhető a falba vagy a mennyezetbe.

Csekély beszerelési mélységű süllyesztett beszerelésű ház és burkolat.

Mind a fölfelé, mind pedig a jobbra vagy balra irányuló kifúvás megengedett.

Vakolatvédő burkolattal.

Praktikus rögzítés pattintással és elektromos dugaszoló összekötők a ventilátornak a házba történő gyors beszereléséhez.

Előre meghatározott töréspontok a házon az ER-AS elszívó csonk használatához WC ülés elszívásához.

A műanyag alkatrészek normál gyúlékonyságúak a B 2 osztály szerint.

Általános építésfelügyeleti engedély, engedély sz. Z-51.1-7.

Az engedélyezési határozatok kikérhetők, vagy megtekinthetők honlapunkon: www.maico-ventilatoren.com.

Második helyiség szellőztetése

ER-ZR második helyiség csatlakozókészlet a második helyiség szellőztetéséhez.

Az ER-UP/G házon a további csőcsatlakozásokhoz jobb- és baloldalt, valamint alul előre meghatározott töréspontok vannak bedolgozva.

Második helyiség szellőztetéséhez alkalmazható ventilátor típusok a DIN 18017-3 szerint: ER 100, ER 100 VZ, ER 100 VZ 15, ER 100 VZC, ER 100 G, ER 100 I, ER 100 D vagy ER 100 RC.

Fő helyiség: 60 m3/h

Második helyiség: 40 m3/h

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | ER - UP/G |
| Modell: | Műanyag kifúvó csonk oldalt, önműködő műanyag visszacsapó szeleppel, tűzvédelmi burkolat nélkül, második helyiség csatlakozás jobb-/baloldalt/alul lehetséges |
| Légáramlás iránya: | Elszívás |
| Beszerelési hely: | Fal / Mennyezet |
| Beszerelés típusa: | süllyesztett |
| Anyag: | műanyag |
| Szín: | fekete |
| Súly: | 0,48 kg |
| Súly csomagolással: | 0,74 kg |
| Tűzvédelem: | nem |
| Kifúvási irány: | oldalt |
| Csatlakozási átmérő: | 75 mm / 80 mm |
| Szélesség: | 225 mm |
| Magasság: | 225 mm |
| Mélység: | 108 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 320 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 240 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 130 mm |
| Engedély száma: | Z-51.1-7 |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799939955 |
| Termékszám: | 0093.0995 |

Gyártó: MAICO

ER - UP/G Süllyesztett beszerelésű ház