**Tűzvédelmi szigetelés BI 100**

Aeroduct tűzvédelmi rendszerrel szükséges kombinálni.

Rácshálós erősítésű, téphetetlen alumíniumfóliával bevont kőzetgyapot csőborítással.

Éghetetlen a DIN 4102 A2 osztály szerint.

A 97/69/EC sz. EU irányelvek és a Veszélyes anyagokról szóló rendelet V. Függelék, 7.1(1) sz. szerint rákkeltő anyagoktól mentes.

Biztonságos feldolgozás a magas biológiai oldhatóság révén.

Víztaszító, vízfelvétel < 10 % térfogatszázalék.

Csak teljes csomagolási egységek rendelhetők.

Szükséges tartozék tűzvédelmi-kiegyenlítő egységhez BA.

Beszerelési utasítások

A fő légcsatorna legalsó méterét minden egyes szinten tűzvédelmi szigeteléssel kell burkolni. Tűz esetén ez megakadályozza a fűtés- és csatornacsövek kigyulladását. Elválasztó hídra nincs szükség.

Fűtés- és csatornacsövek mennyezeten keresztül történő vezetésekor ügyeljünk az építésrendészeti engedélyekre.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | BI 100 |
| Beszerelés típusa: | süllyesztett |
| Anyag: | kőzetgyapot |
| Súly: | 2,47 kg |
| Súly csomagolással: | 7,92 kg |
| Tűzvédelem: | igen |
| Névleges méretnek megfelelő: | 100 mm |
| Hossz: | 1 m |
| Szélesség: | 1.000 mm |
| Magasság: | 190 mm |
| Mélység: | 190 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 1.010 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 445 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 445 mm |
| Csőborítás vastagsága:: | 40 mm |
| Csomagolási egység: | 3 x 1 m-es darab |
| Választék: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799923954 |
| Termékszám: | 0092.0395 |

Gyártó: MAICO

BI 100 Tűzvédelmi szigetelés