**Szabályzó zsalu JRE 30**

Redőny szabályzó zsaluk automatikus üzemeltetéshez.

Egy kiegészítő MS 8 vagy MS 8 P szervomotorral szükséges kombinálni (a szervomotor nem része a szállítási csomagnak).

Robbanásveszélyes terekben nem szabad alkalmazni.

Beszerelési utasítások

Biztosítsuk a szervomotor hozzáférhetőségét.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | JRE 30 |
| Légáramlás iránya: | befúvás és elszívás |
| Beszerelési hely: | Cső |
| Beszerelési helyzet: | függőleges / vízszintes |
| Anyag: | acéllemez, horganyzott |
| Súly: | 4,6 kg |
| Súly csomagolással: | 4,9 kg |
| Zsalutípus: | elektromos |
| Névleges méretnek megfelelő: | 300 mm |
| Szélesség: | 360 mm |
| Magasság: | 385 mm |
| Mélység: | 165 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 420 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 405 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 185 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799513919 |
| Termékszám: | 0151.0391 |

Gyártó: MAICO

JRE 30 Szabályzó zsalu