**Irányváltó kapcsoló WU 1**

Irányváltó kapcsoló a ventilátorok vezérléséhez.

A légáramlás irányváltoztatásához.

WU 1: Süllyesztett beszerelésű kapcsolódobozzal.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | WU 1 |
| Légáramlás iránya: | befúvás és elszívás |
| Feszültségfajta: | Váltóáram / Háromfázisú váltóáram |
| Feszültségosztály: | 230 V / 400 V |
| Hálózati frekvencia: | 50 Hz / 60 Hz |
| Maximális terhelés: | 16 A |
| Védelmi fokozat: | IP 00 |
| Beszerelés típusa: | süllyesztett |
| Szín: | világosszürke |
| Súly: | 0,2 kg |
| Súly csomagolással: | 0,23 kg |
| Szélesség: | 81 mm |
| Magasság: | 81 mm |
| Mélység: | 100 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 133 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 95 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 101 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799571025 |
| Termékszám: | 0157.0102 |

Gyártó: MAICO

WU 1 Irányváltó kapcsoló