**Kapcsolóóra ZS 4**

Kétcsatornás kapcsolóóra elosztó beszereléshez.

Hálózati csatlakozás nélkül programozható (6 év menettartalékkal).

Szöveges menüvezérlés és magától értetődő piktogramok/szimbólumok.

Nagy és áttekinthető kijelző két nagyfelbontású szövegsorral (pont mátrix).

Egyszerű kezelés. Gyors és intuitív programozás.

46 memóriahely.

Napi- és heti program.

Szabadság és impulzusprogram.

Dátum szerinti állandó kapcsolás.

Manuális állandó kapcsolás.

Manuális előkapcsolás.

Automatikus kapcsolási idő meghatározás kiolvasáskor.

Automatikus átkapcsolás nyári időszámításra.

A készülék üzemóráinak csatornánkénti kijelzése.

Biztonság PIN-kóddal.

2 váltó.

Legrövidebb kapcsolási távolság 1 perc.

Kapcsolási teljesítmény 16 A / 250 V.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | ZS 4 |
| Feszültségosztály: | 230 V |
| Hálózati frekvencia: | 50 Hz / 60 Hz |
| Teljesítménye: | 1,5 W |
| Védelmi fokozat: | IP 20 |
| Dugós elektromos csatlakozás: | Csavaros csatlakozás |
| Beszerelés típusa: | Elosztótábla |
| Ház anyaga: | műanyag |
| Súly: | 0,1 kg |
| Súly csomagolással: | 0,17 kg |
| Szélesség: | 36 mm |
| Magasság: | 90 mm |
| Mélység: | 58 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 40 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 110 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 67 mm |
| Környezeti hőmérséklet: | -10 °C -ig 50 °C |
| Távvezérlés: |  -  |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799570882 |
| Termékszám: | 0157.0088 |

Gyártó: MAICO

ZS 4 Kapcsolóóra