**Légtisztító CleanBox 300 UV**

UV-C lámpával ellátott kivitel

Kiegészítő védelem az UV-C lámpáknak köszönhetően. Megöli a vírusok és baktériumok 99,99%-át.

Jellemzők

Kiszűri a levegőben levő baktériumok és vírusok 99,995%-át.

ISO ePM1 ≥ 50 % (F7) teljes szűrő + HEPA H14 szűrő.

Modern, időtlen formaterv.

Fokozatmentesen beállítható.

Halk és huzatmentes működés.

Acéllemezből készült robusztus és szilárd ház.

Energiatakarékos EC ventilátor.

Plug & Play csatlakozóaljzattal.

Mobil alkalmazási terület a szállítógörgők segítségével.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | CleanBox 300 UV |
| Modell: | HEPA szűrő (H14) + UV-C lámpák |
| Levegőkeringetés: | 100 m³/h - 300 m³/h |
| Szabályozható fordulatszám: |  ✔  |
| Irányváltási lehetőség: |  -  |
| Feszültségfajta: | Váltóáram |
| Feszültségosztály: | 230 V |
| Hálózati frekvencia: | 50 Hz / 60 Hz |
| Névleges teljesítmény: | 135 W |
| Imax: | 0,8 A |
| Védelmi fokozat: | IP 20 |
| Váltható pólus: |  -  |
| Dugós elektromos csatlakozás: | Csatlakozó dugók |
| Beszerelési hely: | mobil |
| Ház anyaga: | acéllemez, porszórt felületkezelés |
| Szín: | fekete (RAL 9005) / fehér (RAL 7035) |
| Súly: | 35 kg |
| Súly csomagolással: | 39 kg |
| Szűrőtípus: | Előszűrő + HEPA szűrő |
| Szűrőosztály: | ISO ePM1 ≥ 50 % (F7) / H14 |
| Szélesség: | 370 mm |
| Magasság: | 1.168 mm |
| Mélység: | 370 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 460 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 1.195 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 400 mm |
| Környezeti hőmérséklet: | -5 °C -ig 40 °C |
| Hangnyomásszint: | 45 dB Távolság 1 m, szabadtéri feltételek |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | L |
| GTIN (EAN): | 4012799956518 |
| Termékszám: | 0095.0651 |

Gyártó: MAICO

CleanBox 300 UV Légtisztító