**Csőhangtompító RSR 18-1**

Csőhangcsillapító légtechnikai rendszerekhez.

Hangelnyelő fedél műgyanta kötésű üvegszálakból.

Éghetetlen a DIN 4102 A1 osztály szerint.

Illesztési veszteség a DIN 45646 szerint mérve.

Ajaktömítéssel.

+70 °C-ig hőálló.

RSR...: 25 mm vastag hangelnyelő fedéllel.

RSR.../50: 50 mm vastag hangelnyelő fedéllel.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | RSR 18-1 |
| Modell: | 25 mm-es hangelnyelő fedél |
| Beszerelési hely: | Ventilátorok |
| Anyag: | alumínium |
| Szín: | ezüstszínű |
| Súly: | 1,4 kg |
| Súly csomagolással: | 2,02 kg |
| Csatlakozási átmérő: | 180 mm |
| Névleges méretnek megfelelő: | 180 mm |
| Szélesség: | 234 mm |
| Magasság: | 234 mm |
| Mélység: | 1.000 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 265 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 265 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 1.175 mm |
| Hangszigetelés: | igen |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799925965 |
| Termékszám: | 0092.0596 |

Gyártó: MAICO

RSR 18-1 Csőhangtompító