**Záró zsalu, huzatszerkezettel VD 35-Ex**

Légáram által működtetett zárózsaluk, huzatszerkezettel a kézi működtetéshez.

A termikus felhajtóerő miatt legfeljebb 5 m magas helyiségekben használható.

DN 400 névleges méretig: A zárózsalu 930 min-1 -től kezdve nyílik fel.

DN 500 névleges mérettől: A zárózsalu 715 min-1 -től kezdve nyílik fel.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | VD 35-Ex |
| Súly: | 3,6 |
| Zsalutípus: | légáram által működtetett nyitás / zárás |
| Névleges méretnek megfelelő: | 350 mm |
| Robbanásvédelem: | Ex II 2G |
| Ex kivitel: | antisztatikus |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799936336 |
| Termékszám: | 0093.0633 |

Gyártó: MAICO

VD 35-Ex Záró zsalu, huzatszerkezettel