**Légszelep, tűzvédelmi TB 15**

Légszelepek elszíváshoz.

Bajonettzárral összekapcsolt szerelőkeret és ventilátorház.

Fokozatmentes légáram-szabályozás forgatható szeleptányér segítségével.

Beszerelés szerelőkerettel.

Tűzállósági osztály K 90 - 18017.

Tűzálló aknafalakra szerelhető, belülre vagy kívülre.

WBV modellsorozat: Karbantartást nem igénylő tűzvédelmi zárószerkezettel és légmentesen tokozott kioldószerkezettel.

TB modellsorozat:

A zárószerkezet kitámasztására kadmiummentes olvadóbiztosítót kell használni.

Az olvadóbiztosító kioldása 72 °C-on vagy kézzel történik.

Javasolt tartozékok: Zsiradékszűrő egység FFE helyiségek zsiradékkal töltött levegőjének elszívásához (pl. konyhák stb.).

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | TB 15 |
| Légáramlás iránya: | Elszívás |
| Anyag: | acéllemez, porszórt felületkezelés |
| Szín: | tiszta fehér, a RAL 9010-hoz hasonló |
| Súly: | 0,71 kg |
| Súly csomagolással: | 0,73 kg |
| Tűzvédelem: | igen |
| Névleges méretnek megfelelő: | 150 mm |
| Szélesség: | 183 mm |
| Magasság: | 183 mm |
| Mélység: | 97 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 185 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 185 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 170 mm |
| Engedély száma: | Z-41.3-606 |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799512721 |
| Termékszám: | 0151.0272 |

Gyártó: MAICO

TB 15 Légszelep, tűzvédelmi