**VOC érzékelő PP 45 VOC**

Külső érzékelő PushPull 45 és PushPull Balanced PPB 30 egyhelyiség szellőztető készülékhez.

Az érzékelőt RS485 interfészen keresztül kell az RLS 45 K vagy RLS 45 O helyiség légállapot szabályozásra csatlakoztatni.

Ezáltal az érzékelőt nem szükséges a helyiség légállapot szabályozás mellett elhelyezni.

Beszerelése süllyesztett beszerelésű aljzatba is lehetséges.

Maximálisan 3 külső érzékelő csatlakoztatható helyiség légállapot szabályozásonként.

Az érzékelő értéknek megfelelően a PushPull készülékek légmennyisége fokozatmentesen növekszik.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | PP 45 VOC |
| Érzékelő: | VOC (levegőminőség) |
| Anyag: | műanyag |
| Súly: | 0,07 kg |
| Súly csomagolással: | 0,17 kg |
| Szélesség: | 80 mm |
| Magasság: | 80 mm |
| Mélység: | 49 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 233 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 170 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 60 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799573678 |
| Termékszám: | 0157.0367 |

Gyártó: MAICO

PP 45 VOC VOC érzékelő