**Légszűrő TFP 25-7**

Légszűrő szellőzéstechnikai rendszerekhez.

Mindkét oldalon peremekkel a négyszögletes szellőzőcsatornákba történő beszereléshez.

A könnyű szűrőcsere érdekében az ellenőrzőfedél levehető.

Tartozékok: Tartalék légszűrő KF... és nyomáskülönbség jeladó DW 1000.

Beszerelési utasítások

A légszűrőt a ventilátor szívóoldalán kell felszerelni.

A szűrőellenállás figyelése a DW 1000 nyomáskülönbség jeladóval történik.

Szűrőcserénél biztosítsunk oldalt elegendő helyet az ellenőrzőfedél felnyitásához.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | TFP 25-7 |
| Beszerelési hely: | Csatorna |
| Beszerelési helyzet: | függőleges / vízszintes |
| Ház anyaga: | acéllemez, horganyzott |
| Súly: | 9,16 kg |
| Súly csomagolással: | 9,2 kg |
| Szűrőtípus: | Por- és pollenszűrő |
| Szűrőosztály: | ISO ePM1 80 % (F7) |
| Csatornaméret: | 500 mm x 300 mm |
| Szélesség: | 540 mm |
| Magasság: | 340 mm |
| Mélység: | 500 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 540 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 340 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 500 mm |
| Közeg hőmérséklet Imax-nál: | 70 °C |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799490685 |
| Termékszám: | 0149.0068 |

Gyártó: MAICO

TFP 25-7 Légszűrő