**Falra szerelhető ház ER GH AP**

Tűzvédelem nélküli kivitel

Falra szerelhető ház DN 75/80 légáram által működtetett műanyag visszacsapó szeleppel rendelkező műanyag kifúvó csonkkal.

Önjáró műanyag visszacsapó szelep egyidejű hidegfüst-elzáró funkcióval.

Különleges tulajdonságok

A DIN 18017-3 szerinti alkalmazásokhoz.

Jellemzők

Falra szerelhető ház az ER EC ventilátor betét felvételéhez az ER-A… sorozat burkolataival kombinálva.

Beszerelés fürdőszobákba, WC-kbe és lakókonyhákba.

Fali vagy mennyezetre történő szerelés is lehetséges.

A ház elfordítható oly módon, hogy a kifúvó csonkot a bal felső vagy jobb felső irányban lehessen csatlakoztatni a fő légcsatornához.

Elektromos csatlakozás hátul.

Egyszerű elektromos huzalozás praktikus tűs csatlakozós kapoccsal.

DN 75/80 csatlakozási átmérő.

Normál gyúlékonyságú műanyag alkatrészek a DIN 4102-1 B 2 osztály (EN 13501-1) szerint.

Kalmárfehér, a RAL 9016-hoz hasonló szín.

Egyszerű beszerelés.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | ER GH AP |
| Modell: | tűzvédelem nélkül |
| Légáramlás iránya: | Elszívás |
| Feszültségfajta: | Váltóáram |
| Feszültségosztály: | 230 V |
| Hálózati frekvencia: | 50 Hz |
| Védelmi fokozat: | IP X5 |
| Hálózati kábel: | 3/5 x 1,5 mm² |
| Beszerelési hely: | Fal / mennyezet |
| Beszerelés típusa: | falon kívüli |
| Ház anyaga: | ABS-műanyag |
| Szín: | kalmárfehér, a RAL 9016-hoz hasonló |
| Súly: | 0,62 kg |
| Súly csomagolással: | 0,85 kg |
| Tűzvédelem: | nem |
| Kifúvási irány: | hátul |
| Csatlakozási átmérő: | 75 mm / 80 mm |
| Szélesség: | 276 mm |
| Magasság: | 276 mm |
| Mélység: | 180 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 350 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 140 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 290 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799843528 |
| Termékszám: | 0084.0352 |

Gyártó: MAICO

ER GH AP Falra szerelhető ház