**Radiális külső fali ventilátor AWV 20 EC**

Jellemzők

Kis és közepes légáram biztosítása nagy ellenállásnál.

Ideális felújításokhoz és utólagos beépítésre, mivel kívül is felszerelhető.

Optimális hatásfok, csekély fenntartási költségek.

Műanyag radiális járókerekek, hátrafele hajlított lapátokkal.

Szívó oldali csőcsatlakozások a légcsatorna hálózatokba történő beszereléshez.

Beépített zárózsalu.

Motor

EC-motor golyóscsapággyal, folyamatos üzemmódhoz alkalmas.

Szabályozható fordulatszám.

Túlmelegedés elleni védelem.

IP X4 védelmi fokozat.

Elektromos csatlakozás

Csatlakozás a kapocslécre a házban.

Biztonsági utasítások

A ventilátort csak akkor szabad üzemeltetni, ha biztosítva van a járókerék érintésvédelme a DIN EN ISO 13857 szerint szabadon szívó ventilátorokra vonatkozóan.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | AWV 20 EC |
| Légmennyiség: | 902 m³/h |
| Fordulatszám: | 3.395 1/min |
| Járókerék típus: | radiális |
| Szabályozható fordulatszám: |  ✔  |
| Irányváltási lehetőség: |  -  |
| Feszültségfajta: | Váltóáram |
| Feszültségosztály: | 230 V |
| Hálózati frekvencia: | 50 Hz / 60 Hz |
| Névleges teljesítmény: | 170 W |
| Imax: | 1,5 A |
| Védelmi fokozat: | IP X4 |
| Szigetelési osztály: | F |
| Beszerelési hely: | Külső fal |
| Beszerelési helyzet: | függőleges / vízszintes |
| Anyag: | acéllemez, horganyzott |
| Ház anyaga: | acéllemez, porszórt felületkezelés |
| Szín: | fehér |
| Súly: | 8,2 kg |
| Súly csomagolással: | 8,7 kg |
| Névleges méret: | 200 mm |
| Szélesség: | 360 mm |
| Magasság: | 450 mm |
| Mélység: | 155 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 375 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 475 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 180 mm |
| Közeg hőmérséklet Imax-nál: | -20 °C -ig 60 °C |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | E |
| GTIN (EAN): | 4012799735779 |
| Termékszám: | 0073.0577 |

Gyártó: MAICO

AWV 20 EC Radiális külső fali ventilátor