**Záró zsalu AP 150/1**

Önjáró zárózsaluk elszíváshoz.

Külső fali kivezetés WH fali hüvely alkalmazása esetén.

Eltakart csavarlyukakkal.

Tömítőszalag a szállítási terjedelem része.

Tartozék: FG bogárháló behelyezhető.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | AP 150/1 |
| Légáramlás iránya: | Elszívás |
| Nyomásveszteség: | 10 Pa |
| Beszerelési hely: | Fal |
| Anyag: | műanyag, időjárás- és UV-álló |
| Szín: | kalmárfehér, a RAL 9016-hoz hasonló |
| Súly: | 0,4 kg |
| Súly csomagolással: | 0,41 kg |
| Zsalutípus: | légáram által működtetett nyitás / zárás |
| Névleges méretnek megfelelő: | 150 mm |
| Szélesség: | 200 mm |
| Magasság: | 200 mm |
| Mélység: | 55 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 202 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 202 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 57 mm |
| Környezeti hőmérséklet: | 60 °C |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799599968 |
| Termékszám: | 0059.0996 |

Gyártó: MAICO

AP 150/1 Záró zsalu