**Rugalmas alumínium cső AFR 150**

A fő légcsatornába bekötő vezetékként használható flexibilis, 5-szörösen bordázott alumínium cső a DIN 18017-3 szerint.

Éghetetlen a DIN 4102 A1 osztály szerint.

Hosszúsági adatok: kiegyenesített hossz.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | AFR 150 |
| max. üzemi nyomás: | 2.500 Pa |
| Beszerelés típusa: | süllyesztett |
| Anyag: | alumínium |
| Súly: | 1,34 kg |
| Súly csomagolással: | 1,5 kg |
| Névleges méretnek megfelelő: | 150 mm |
| Hossz: | 10 m |
| Szélesség: | 10.000 mm |
| Magasság: | 155 mm |
| Mélység: | 155 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 405 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 175 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 175 mm |
| Környezeti hőmérséklet: | 100 °C |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799550938 |
| Termékszám: | 0055.0093 |

Gyártó: MAICO

AFR 150 Rugalmas alumínium cső