**Szabályzó zsalu JRE 50**

Redőny szabályzó zsaluk automatikus üzemeltetéshez.

Egy kiegészítő MS 8 vagy MS 8 P szervomotorral szükséges kombinálni (a szervomotor nem része a szállítási csomagnak).

Robbanásveszélyes terekben nem szabad alkalmazni.

Beszerelési utasítások

Biztosítsuk a szervomotor hozzáférhetőségét.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | JRE 50 |
| Légáramlás iránya: | befúvás és elszívás |
| Beszerelési hely: | Cső |
| Beszerelési helyzet: | függőleges / vízszintes |
| Anyag: | acéllemez, horganyzott |
| Súly: | 8,86 kg |
| Súly csomagolással: | 9,28 kg |
| Zsalutípus: | elektromos |
| Névleges méretnek megfelelő: | 500 mm |
| Szélesség: | 560 mm |
| Magasság: | 580 mm |
| Mélység: | 195 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 620 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 595 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 215 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799513940 |
| Termékszám: | 0151.0394 |

Gyártó: MAICO

JRE 50 Szabályzó zsalu