**Automata visszacsapó szelep AVM 10**

Vízszintes és függőleges beszerelés lehetséges. Függőleges beszerelés esetén az áramlási irány alulról felfelé.

2 szembemozgó alumínium félzsaluval.

Körbefutó tömítéssel.

Légáramlás hatására kinyíló és rugóval záródó visszacsapó szelepek.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | AVM 10 |
| Légáramlás iránya: | Szellőztetés vagy elszívás |
| Beszerelési helyzet: | függőleges / vízszintes |
| Anyag: | acéllemez, horganyzott |
| Súly: | 0,19 kg |
| Súly csomagolással: | 0,3 kg |
| Zsalutípus: | légáram által működtetett nyitás / zárás |
| Névleges méret: | 100 mm |
| Szélesség: | 98 mm |
| Magasság: | 98 mm |
| Mélység: | 88 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 106 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 106 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 97 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799930020 |
| Termékszám: | 0093.0002 |

Gyártó: MAICO

AVM 10 Automata visszacsapó szelep