**Kishelyiség ventilátor ECA piano TC**

Kivitel állítható utánfutási idővel

Be/kikapcsolás a világításkapcsolón vagy egy külön kapcsolón keresztül.

Az utánfutási idő kb. 3 perctől kb. 25 percig állítható.

Nem szabályozható fordulatszám.

Jellemzők

Rendkívül halk, az innovatív piano járókeréknek köszönhetően.

Tisztításhoz a burkolat szerszám nélkül levehető.

Kompatibilis az ECA 100 ipro és ECA megelőző modellekkel DN 100, a csavarlyukak és a kábelbevezetés helye ugyanott található.

VDE jellel.

IP X4 védelmi fokozata biztonságot jelent a fürdőszobában.

II. védelmi osztály.

Rugó nélküli, hosszú élettartamú és stabil visszacsapó szelep.

Kalmárfehér, a RAL 9016-hoz hasonló szín.

DN 100-as csőbe illeszkedik.

A ház anyaga ütésálló műanyag.

Túlmelegedés elleni védelem.

Motor

Robusztus motor golyóscsapággyal, karbantartást nem igényel.

Folyamatos működésre alkalmas.

Szerelési utasítás

Beszerelése a lehető legegyszerűbb, mivel a fedél szerszám nélkül levehető.

Fali- és mennyezeti beszerelés lehetséges, mennyezetre szerelés esetén szükség van egy furatra a burkolatban.

Elektromos csatlakozás

Süllyesztett elektromos csatlakozás.

Biztonsági utasítások

Az összes ECA piano készülék a DIN VDE 0100-701 szerint a 2-es védelmi körben alkalmazható.

A részleteket lásd a Tervezési útmutatóban.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | ECA piano TC |
| Modell: | Állítható utánfutás |
| Légmennyiség: | 80 m³/h |
| Fordulatszám: | 2.400 1/min |
| Szabályozható fordulatszám: | - |
| Irányváltási lehetőség: | - |
| Feszültségfajta: | Váltóáram |
| Feszültségosztály: | 230 V |
| Hálózati frekvencia: | 50 Hz / 60 Hz |
| Névleges teljesítmény: | 8 W |
| Imax: | 0,06 A |
| Védelmi fokozat: | IP X4 |
| Hálózati kábel: | 5 x 1,5 mm² |
| Beszerelési hely: | Fal / Mennyezet |
| Beszerelés típusa: | falon kívüli |
| Beszerelési helyzet: | tetszőleges |
| Anyag: | műanyag |
| Szín: | kalmárfehér, a RAL 9016-hoz hasonló |
| Súly: | 0,49 kg |
| Súly csomagolással: | 0,62 kg |
| Névleges méret: | 100 mm |
| Szélesség: | 151 mm |
| Magasság: | 151 mm |
| Mélység: | 104 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 160 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 160 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 130 mm |
| Közeg hőmérséklet Imax-nál: | 40 °C |
| Utánfutási idő: | 3 min - 25 min |
| Hangnyomásszint: | 26 dB(A) Távolság 3 m, szabadtéri feltételek |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799840817 |
| Termékszám: | 0084.0081 |

Gyártó: MAICO

ECA piano TC Kishelyiség ventilátor