**Süllyesztett beszerelésű ház ER - UPB/U**

Egyteres szellőztetés

Tűzálló ház egy ER 60 ... vagy ER 100 .... típusú ventilátor beillesztésére.

Lakókonyhába, fürdőszobába és WC-be történő beszereléshez.

K90-18017 karbantartást nem igénylő tűzvédelmi zárószerkezettel az esetleges tűzátterjedés megakadályozására.

DN 75/80 fém kifúvó csonk önkioldó berendezéssel és fém zárózsaluval.

A fém zárózsalu hidegfüst zsaluként is szolgál.

A visszacsapó szelep könnyen kiszerelhető, ezáltal gyorsan és egyszerűen tisztítható.

Az aknán belül egyaránt beszerelhető a falba vagy a mennyezetbe.

Fali beszerelésre engedélyezett fölfelé, jobbra vagy balra irányuló kifúvással, valamint mennyezeti beszereléshez.

Csekély beszerelési mélységű süllyesztett beszerelésű ház és burkolat.

Vakolatvédő burkolattal.

Praktikus rögzítés pattintással és elektromos dugaszoló összekötők a ventilátornak a házba történő gyors beszereléséhez.

A műanyag alkatrészek normál gyúlékonyságúak a B 2 osztály szerint.

Általános építésfelügyeleti engedély, engedély sz. Z-51.1-46.

Az engedélyezési határozatok kikérhetők, vagy megtekinthetők honlapunkon: www.maico-ventilatoren.com.

Második helyiség elszívás

Második helyiség elszíváshoz ER-UPB házak rendelhetők beépített második helyiség csatlakozókészlettel együtt:

UPB/R : jobboldalt.

UPB/L : baloldalt.

UPB/U : alul.

Második helyiség elszíváshoz alkalmazható ventilátor típusok a DIN 18017-3 szerint: ER 100, ER 100 VZ, ER 100 VZ 15, ER 100 VZC, ER 100 G, ER 100 I, ER 100 D vagy ER 100 RC.

Fő helyiség: 60 m3/h-ban

Második helyiség: 40 m3/h-ban

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | ER - UPB/U |
| Modell: | Fém kifúvó csonk oldalt, fém zárózsaluval és önműködő kioldóberendezéssel, tűzvédelmi burkolattal, második helyiség csatlakozás alul |
| Légáramlás iránya: | Elszívás |
| Beszerelési hely: | Fal / Mennyezet |
| Beszerelés típusa: | süllyesztett |
| Anyag: | műanyag |
| Szín: | fekete |
| Súly: | 2,52 kg |
| Súly csomagolással: | 3,01 kg |
| Tűzvédelem: | igen |
| Zárószerkezet: | beépítve |
| Kifúvási irány: | oldalt |
| Csatlakozási átmérő: | 75 mm / 80 mm |
| Szélesség: | 249 mm |
| Magasság: | 249 mm |
| Mélység: | 120 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 415 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 280 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 130 mm |
| Engedély száma: | Z-51.1-46 |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799939719 |
| Termékszám: | 0093.0971 |

Gyártó: MAICO

ER - UPB/U Süllyesztett beszerelésű ház