**Védőrács SGM 18 Ex**

Ventilátor védőrács DIN EN ISO 13857 szerint.

Mind a szívó, mind a nyomó oldalon felszerelhető.

SGM: Ütésbiztos műanyagból, gyöngyfehér, hasonló a RAL 1013 színhez, csőventilátorokhoz ERM.

SGM ... Ex: Fémből készült, az ERM-Ex ventilátorokhoz robbanásveszélyes terekben történő alkalmazásra.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | SGM 18 Ex |
| Légáramlás iránya: | befúvás és elszívás |
| Anyag: | fém |
| Súly: | 0,1 kg |
| Súly csomagolással: | 0,13 kg |
| Névleges méretnek megfelelő: | 180 mm |
| Szélesség: | 185 mm |
| Magasság: | 185 mm |
| Mélység: | 25 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 190 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 190 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 40 mm |
| Ex kivitel: | antisztatikus |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799501312 |
| Termékszám: | 0150.0131 |

Gyártó: MAICO

SGM 18 Ex Védőrács