**Légelosztó doboz lemezből, 12-szeres MF-BV75-160-12**

Légelosztó doboz lemezből hangszigetelt belső burkolattal

Elülső lemez beépített MF-WE műanyag beillesztő adapterekkel az MF-F rugalmas csövek pontos és gyors betolhatóság érdekében.

Kiszállításkor a beillesztő adapterek fele zárókupakkal van ellátva.

4 gumi rögzítővel ellátva hangszigetelt fali- ill. mennyezeti beszereléshez.

3 leszerelhető ellenőrző-csatlakozó lemez (2 oldalt, 1 alul az elosztószekrényen).

Homlokzati fő csőcsatlakozás (NW 125/ NW 160), áthelyezhető az ellenőrző-csatlakozó lemezeken.

Alkalmazás átmeneti- ill. 90°-os elosztóként.

Szükséges tartozékok: Tömítőgyűrűk MF-FDR.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | MF-BV75-160-12 |
| Légáramlás iránya: | Szellőztetés vagy elszívás |
| Térfogatáram: | 360 m³/h ajánlott |
| Anyag: | acéllemez, horganyzott |
| Súly: | 11,18 kg |
| Súly csomagolással: | 13,12 kg |
| Csatlakozási átmérő: | 160 mm |
| Rugalmas cső csatlakozási átmérő: | 75 mm |
| Csőcsatlakozások száma: | 12 |
| Szélesség: | 650 mm |
| Magasság: | 200 mm |
| Mélység: | 500 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 670 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 225 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 540 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799185284 |
| Termékszám: | 0018.0528 |

Gyártó: MAICO

MF-BV75-160-12 Légelosztó doboz lemezből, 12-szeres