**Ventilátorbetét burkolattal VEA ER 17/100**

Ventilátorbetét burkolattal és szűrővel: pótalkatrész az ER 17/100 ventilátorbetéthez.

Alapkivitel.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | VEA ER 17/100 |
| Modell: | Alapkivitel |
| Légmennyiség: | 100 m³/h |
| Fordulatszám: | 2.600 1/min |
| Szabályozható fordulatszám: |  ✔  |
| Feszültségfajta: | Váltóáram |
| Feszültségosztály: | 230 V |
| Hálózati frekvencia: | 50 Hz |
| Névleges teljesítmény: | 68 W |
| Imax: | 0,4 A |
| Szín: | fehér |
| Súly: | 2,07 kg |
| Súly csomagolással: | 2,3 kg |
| Szélesség: | 250 mm |
| Magasság: | 165 mm |
| Mélység: | 250 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 260 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 180 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 260 mm |
| Választék: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799991045 |
| Termékszám: | E080.0739.0000 |

Gyártó: MAICO

VEA ER 17/100 Ventilátorbetét burkolattal