**Rugalmas összekötő ELI 71 Ex**

Rugalmas összekötők a légcsatorna hálózat zaj- és rezgéscsillapított összeköttetéséhez.

Epoxi bevonattal védve az időjárás hatásaival szemben.

-30 °C és +80 °C közötti üzemi hőmérsékletekhez alkalmas.

Gyors és rugalmas szövet tömítés.

ELI: műanyagból.

ELI EX: antisztatikus anyagból, robbanásveszélyes területeken történő használatra.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | ELI 71 Ex |
| Anyag: | Acéllemez, epoxi bevonattal |
| Szín: | szürke |
| Súly: | 13 kg |
| Súly csomagolással: | 13 kg |
| Névleges méret: | 710 mm |
| Szélesség: | 810 mm |
| Magasság: | 708 mm |
| Mélység: | 203 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 810 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 708 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 203 mm |
| Ex kivitel: | antisztatikus |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799735793 |
| Termékszám: | 0073.0579 |

Gyártó: MAICO

ELI 71 Ex Rugalmas összekötő