**Külső rács LAP 28**

Külső rács szellőztetéshez és elszíváshoz.

Beépített fix állású esőelterelő, időjárásvédő lamellákkal.

Falba történő beépítésre szolgáló kerettel.

Védőrács DIN EN ISO 13857 szerint.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | LAP 28 |
| Légáramlás iránya: | befúvás és elszívás |
| Beszerelés: | külső |
| Beszerelési hely: | Fal / Csatorna |
| Anyag: | alumínium |
| Szín: | eloxált alumínium |
| Súly: | 5,3 kg |
| Súly csomagolással: | 5,765 kg |
| Csatornaméret: | 600 mm x 300 mm |
| Szélesség: | 629 mm |
| Magasság: | 375 mm |
| Mélység: | 73 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 690 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 380 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 110 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799512523 |
| Termékszám: | 0151.0252 |

Gyártó: MAICO

LAP 28 Külső rács