**Hővisszanyerő egység WRG 20-1**

Jellemzők

Termikus hővisszanyerési hatásfok kb. 50 % – a beáramló levegőt az elszívott légáramból visszanyert hő fűti.

Nedves helyiségekhez nem alkalmas.

Hálószobákba nem alkalmas.

Egyidejű befúvás és elszívás.

Radiál hajszálcsöves járókerék

Szűrőhatású hőcserélő gyűrű az elszívott és befújt levegőhöz, könnyen tisztítható és cserélhető.

Egy kiegészítő kapcsoló beszerelése lehetővé teszi a hővisszanyerés nélküli elszívást.

Műanyag ház.

Működésjelző lámpával.

A külső rész mélysége mindössze 22 mm. Ezáltal nem akad bele a redőnyökbe vagy zsalugáterekbe.

Biztonsági kikapcsolás a ház levétele esetén.

VDE-GS felülvizsgált.

Motor

Robusztus motor golyóscsapággyal, karbantartást nem igényel.

Folyamatos működésre alkalmas.

Túlmelegedés elleni védelem mint alapjellemző. Túlmelegedés esetén lekapcsolja a motort, és a lehűlést követően automatikusan ismét bekapcsolja azt.

Speciális modellek

Igény esetén felár ellenében a következő speciális modellek rendelhetők:

Hosszabb fali hüvelyek 1,0 m-ig terjedő falvastagsághoz.

A megvalósíthatóságot minden egyes esetben meg kell vizsgálni.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | WRG 20-1 |
| Légmennyiség: | 100 m³/h |
| Fordulatszám: | 1.320 1/min |
| Szabályozható fordulatszám: |  ✔  |
| Feszültségosztály: | 230 V |
| Teljesítménye: | 35 W |
| Imax: | 0,2 A |
| Védelmi fokozat: | IP 44 |
| Beszerelési hely: | Fal |
| Anyag: | műanyag |
| Szín: | kalmárfehér, a RAL 9016-hoz hasonló |
| Súly: | 5,08 |
| Súly csomagolással: | 5,08 kg |
| Szélesség csomagolással együtt: | 360 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 160 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 490 mm |
| Közeg hőmérséklet Imax-nál: | 40 °C |
| Hővisszanyerési hatásfok: | 50 % |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799822264 |
| Termékszám: | 0082.0226 |

Gyártó: MAICO

WRG 20-1 Hővisszanyerő egység