**Czujnik wilgotności PP 45 HYI**

Zintegrowany czujnik wilgotności do urządzenia do wentylacji pojedynczych pomieszczeń PushPull 45 i PushPull Balanced PPB 30.

Może zostać wbudowany do układu sterowania wentylacją pomieszczeń RLS 45 K lub RLS 45 O. Przewidziany w tym celu otwór na ramie musi znajdować się nad czujnikiem.

Czujnik wilgotności PP 45 HYI można również zintegrować w nadrzędnym urządzeniu radiowym PP 45 RC (przez złącze wtykowe).

Wydajność powietrza urządzeń PushPull zwiększana jest bezstopniowo w zależności od wartości czujnika.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | PP 45 HYI |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne |
| Ciężar: | 0,01 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,05 kg |
| Szerokość: | 15 mm |
| wysokość: | 15 mm |
| Głębokość: | 5 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 16 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 16 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 6 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799573647 |
| Numer katalogowy: | 0157.0364 |

Producent: MAICO

PP 45 HYI Czujnik wilgotności