**Wyłączniki zabezpieczające silnik MVE 10-1**

Wyłączniki zabezpieczające silnik do wentylatorów z wyprowadzonymi stykami termicznymi.

Ze stycznikiem głównym i bezpiecznikiem sterowania.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | MVE 10-1 |
| Typ napięcia: | Prąd zmienny |
| Napięcie znamionowe: | 230 V |
| Częstotliwość sieci: | 50 Hz / 60 Hz |
| Maksymalne obciążenie: | 10 A |
| Stopień ochrony: | IP 55 |
| Miejsce montażu: | Ściana (w pobliżu silnika) |
| Rodzaj montażu: | natynkowy |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne |
| Kolor: | czarny / biały |
| Ciężar: | 0,6 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,67 kg |
| Szerokość: | 80 mm |
| wysokość: | 135 mm |
| Głębokość: | 96,5 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 87 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 137 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 100 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799993162 |
| Numer katalogowy: | 0157.1657 |

Producent: MAICO

MVE 10-1 Wyłączniki zabezpieczające silnik