**Zestaw do montażu w stanie surowym PP 60 KL-SR**

Cechy

Zestaw do montażu w stanie surowym w ościeżu okiennym.

Zakres dostawy:

Tuleja ścienna z PCW z dwiema pokrywami zabezpieczającymi na czas prac tynkarskich i ośmioma klinami do wyrównania tulei w otworze ściennym.

Element ościeża z aluminium / ze stali szlachetnej.

Potrzebny jest jako wyposażenie dodatkowe zestawu do montażu końcowego PP 60 K-SE.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | PP 60 KL-SR |
| Wydajność powietrza: | 17 m³/h / 21 m³/h / 27 m³/h / 39 m³/h / 46 m³/h |
| Miejsce montażu: | Ościeże okienne |
| Pozycja montażowa: | poziomo |
| Materiał: | Aluminium / stal szlachetna |
| Kolor: | stal szlachetna szczotkowana |
| Ciężar: | 2,7 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 4,276 kg |
| Wielkość nominalna: | 200 mm |
| Szerokość: | 670 mm |
| wysokość: | 360 mm |
| Głębokość: | 574 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 690 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 320 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 400 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799952060 |
| Numer katalogowy: | 0095.0206 |

Producent: MAICO

PP 60 KL-SR Zestaw do montażu w stanie surowym