**Żaluzja, siłownik VE 50**

Żaluzje do automatycznego uruchamiania.

Konieczność połączenia z dodatkowym siłownikiem MS 8 lub MS 8 P (siłowniki nie są zawarte w zakresie dostawy).

Brak możliwości stosowania w strefach zagrożonych wybuchem.

Instrukcje montażowe

Zapewnić dostęp do siłownika.

Gdy jest to potrzebne, zainstalować element pośredni.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | VE 50 |
| Materiał: | Blacha stalowa |
| Ciężar: | 9,765 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 9,765 kg |
| Typ żaluzji: | elektryczny |
| Przystosowane do wielkości nominalnej: | 500 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 590 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 520 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 590 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799932895 |
| Numer katalogowy: | 0093.0289 |

Producent: MAICO

VE 50 Żaluzja, siłownik