**Ogranicznik objętości przepływu VSB 125**

Ogranicznik przepływu powietrza dla urządzeń wentylacyjnych i systemów wyciągu powietrza.

Proste wsuwanie do przewodów rurowych DN 100 bądź DN 125.

Wysoka dokładność regulacji.

Bezobsługowe.

Możliwość pracy w dowolnej pozycji.

Szybkie i pewne ustawianie.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | VSB 125 |
| Zakres ciśnienia: | 30 Pa - 300 Pa |
| Strumień objętości: | 40 m³/h - 205 m³/h |
| Pozycja montażowa: | bez znaczenia |
| Materiał obudowy: | Tworzywo sztuczne |
| Ciężar: | 0,14 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,15 kg |
| Wielkość nominalna: | 125 mm |
| Szerokość: | 120 mm |
| wysokość: | 120 mm |
| Głębokość: | 115 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 121 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 121 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 116 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799931102 |
| Numer katalogowy: | 0093.0110 |

Producent: MAICO

VSB 125 Ogranicznik objętości przepływu