**Akcesoria do okien zespolonych ZD16**

Rama montażowa do montażu wentylatorów okiennych w oknach zespolonych.

Możliwość otwierania i oczyszczania okien podwójnych.

Zewnętrzny odstęp szyb 20 mm do 40 mm.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | ZD16 |
| Miejsce montażu: | Pustak szklany |
| Materiał: | Metal |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Numer katalogowy: | 0093.0912 |

Producent:

 MAICO

ZD16 Akcesoria do okien zespolonych