**Osłona zewnętrzna PP 45 AKB**

Osłona zewnętrzna z tworzywa sztucznego.

Osłona jest piaskowana, aby móc łatwiej nanieść farbę elewacji.

Z wbudowanym kanałem ociekowym skroplin.

Kratki są zoptymalizowane pod kątem przepływu celem minimalizacji zawirowań powietrza, zaś powietrze wywiewane jest ściśle odizolowane od ściany zewnętrznej. Pozwala to znacznie zminimalizować przebarwienia oraz osady zanieczyszczeń na elewacji zewnętrznej.

Osłona zewnętrzna potrzebna jest jako niezbędne wyposażenie dodatkowe dla zestawów do montażu końcowego PP 45 K, PP 45 O i PP 45 RC.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | PP 45 AKB |
| Miejsce montażu: | Elewacja zewnętrzna |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne |
| Kolor: | kolor beżowy |
| Ciężar: | 0,2 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,21 kg |
| Szerokość: | 181 mm |
| wysokość: | 181 mm |
| Głębokość: | 39 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 181,5 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 181,5 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 40 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799992639 |
| Numer katalogowy: | 0093.1636 |

Producent: MAICO

PP 45 AKB Osłona zewnętrzna