**Odgałęźnik 90° AB 125-125**

Odgałęźniki 90° do przewodów ze szwem spiralnym, łącznie z uszczelką wargową / uszczelkami wargowymi.

Do podłączenia kilku rozdzielaczy powietrza do jednego pionu nawiewowego lub wywiewowego.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | AB 125-125 |
| Rodzaj montażu: | Montaż podtynkowy |
| Materiał: | Blacha stalowa |
| Ciężar: | 0,52 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,52 kg |
| Szerokość: | 250 mm |
| wysokość: | 182 mm |
| Głębokość: | 182 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 250 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 130 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 182 mm |
| Wielkośc nominalna przejścia: | 125 mm |
| Średnica nominalna odgałęzienia: | 125 mm |
| temperatura otoczenia: | 60 °C |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799553557 |
| Numer katalogowy: | 0055.0355 |

Producent:
MAICO

AB 125-125 Odgałęźnik 90°