**Wyłączniki drzwiowe TS 2**

Wyłącznik drzwiowy – część zamienna do centralnych urządzeń wentylacyjnych WS 150 i WS 250.

Model – presostat różnicowy.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | TS 2 |
| Typ napięcia: | Prąd zmienny |
| Napięcie znamionowe: | 125 V - 250 V |
| Ciężar: | 0,02 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,06 kg |
| Szerokość: | 30 mm |
| wysokość: | 40 mm |
| Głębokość: | 12 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 175 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 250 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 20 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 2 szt. |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799101505 |
| Numer katalogowy: | E157.0887.0000 |

Producent:

 MAICO

TS 2 Wyłączniki drzwiowe