**Wentylator kanałowy DPK 31-S EC**

Cechy

Montaż w prostokątnych kanałach wentylacyjnych.

Obudowa ocynkowana.

Niski pobór energii dzięki technologii EC.

Małe zapotrzebowanie na miejsce dzięki kompaktowym wymiarom.

Profile kołnierzowe zainstalowane na stronie wlotu i wylotu.

Wirniki odśrodkowe z łopatkami wygiętymi do tyłu, wykonanymi ze stali ocynkowanej (DN 22-DN 23) lub polipropylenu (PP) stabilizowanego promieniami UV i wzmocnionego włóknem szklanym (DN 50-DN 56).

Wirnik osadzony jest na wale silnika i napędzany bezpośrednio.

Wyważony statycznie i dynamicznie wg normy DIN ISO 21940-11, jakość wyważenia G6,3.

Wirnik silnika może być wysuwany w celu wyczyszczenia.

Wysoki stopień ochrony IP 54.

Zastosować złączkę elastyczną ELP, aby zapobiec przenoszeniu wibracji na system kanałów.

Kierunek przepływu powietrza

Kierunki przepływu powietrza oraz obrotów są oznaczone strzałkami na obudowie wentylatora.

Kierunek obrotów jest prawoskrętny patrząc od strony ssania.

Silnik

Silnik przystosowany do pracy ciągłej.

Wytrzymały silnik EC z łożyskami kulkowymi, niewymagający konserwacji.

Termiczna ochrona silnika jako wyposażenie seryjne.

Zintegrowana ochrona silnika prowadzona przez przekaźnik alarmowy.

W trybie sterowniczym można bezstopniowo określić prędkość obrotową za pomocą sygnału 0 - 10 V lub potencjometru.

Wskaźnik stanu – LED (DN 50-Dn 56).

Interfejs ModBus RTU.

Wbudowane źródło napięcia 24 V do opcjonalnych akcesoriów.

Wskazówki montażowe

Istnieje możliwość montażu w położeniu poziomym i pionowym.

Przyłącze elektryczne

Wykonywane jest w zależności od wersji w skrzynce zacisków lub na wyprowadzonym kablu.

Częstotliwość sieciowa 50 Hz.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | DPK 31-S EC |
| Wydajność powietrza: | 4.900 m³/h |
| Wydajność tłoczeniaZnam.: | 2.470 m³/h w opc. Współczynnik sprawności |
| Ciśnienie pfs, Znam.: | 589 Pa w opc. Współczynnik sprawności |
| prędkość obrotowa nZnam.: | 1.800 1/min w opc. Współczynnik sprawności |
| Prędkość obrotów: | 1.700 1/min |
| z możliwością regulacji obrotów: | ✔ |
| Napięcie znamionowe: | 400 V |
| Częstotliwość sieci: | 50 Hz |
| Wydajność nominalna: | 677 W |
| INom: | 1,3 A |
| Stopień ochrony: | IP 54 |
| Klasa izolacji: | F |
| Miejsce montażu: | kanał |
| Pozycja montażowa: | bez znaczenia |
| Materiał obudowy: | Blacha stalowa, cynkowana |
| Ciężar: | 37 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 37,45 kg |
| Wentylator wychylany: | ✔ |
| Wymiar kanału: | 600 mm x 350 mm |
| Szerokość: | 640 mm |
| wysokość: | 390 mm |
| Głębokość: | 700 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 642 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 477 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 702 mm |
| Temperatura powietrza przetłaczanego: | -20 °C do 50 °C |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | E |
| GTIN (EAN): | 4012799868040 |
| Numer katalogowy: | 0086.0804 |

Producent: MAICO

DPK 31-S EC Wentylator kanałowy